**ANEXO III – PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO**

**(APRESENTAR PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)**

**MODELO SUGESTIVO**

**Identificação da Empresa:**

**Razão Social:**

**Endereço:**

**CNPJ:**

**E-mail:**

**Responsável:**

**Fone:**

**Banco:**

**Agência (nome e endereço – 5 dígitos):**

**Conta-Corrente:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QT** | **VALOR UN** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | Aquisição de um veículo automotor caminhonete pick-up cabine dupla, tração 4x4, zero km (com potência mínima de 180 cv, combustível: óleo diesel, transmissão automática mínimo de 6 velocidades à frente, direção hidráulica, capacidade de carga útil de 1.000 kg, ar-condicionado), com mais de 05 (cinco anos) anos consolidado no mercado.  Características Técnicas:  Zero km; 04 portas; Tração 4x4; Com os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: para 05 ocupantes, carroceria Cabine Dupla; Motor dianteiro de 4 (quatro) cilindros; Potência mínima de 180 cv; turbo compressor; Combustível: óleo diesel; Capacidade do tanque de combustível mínima de 70 litros; Transmissão automática de 6 velocidades à frente; Direção hidráulica; Capacidade de carga útil de 1.000 Kg; Freio com Sistema Anti- Bloqueio (ABS); Sistema de distribuição eletrônica de frenagem (EBD); Airbags frontais, laterais e de cortina; Alarme (sistema antifurto); Cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes; Encosto de cabeça para todos os ocupantes; Controle de estabilidade; Controle de tração; Faróis de neblina; Trava elétrica nas portas; Assistente de partida em rampa; Sensores de estacionamento traseiro; Câmera traseira para manobras; Ar-condicionado; Banco do motorista com ajuste de altura; Ajuste do volante em altura; Ajuste elétrico dos retrovisores (de série) 01; Controle automático de velocidade; Controle elétrico dos vidros dianteiros; Controle elétrico dos vidros traseiros (de série); Rodas de liga leve (de série); Rádio (de série); Conexão USB; Volante multifuncional (de série); Protetor de cárter/motor; Jogo de tapetes. Equipado com todos os itens de série, conforme catálogo comercial do produto. Comprimento mínimo de5.260 mm; Distância entre eixos mínimos de3.000 mm; Largura mínimo de 1.820 mm; Altura mínimo de 1.725 mm; | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Un. | |  | | 01 |  |  |

**OBJETO:** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição, por Pregão Eletrônico, de veículos automotores tipo Pick-Up, nos termos da tabela acima, a fim atender a necessidade da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**TIPO**: Menor Preço.

**TOTAL GERAL:** R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (valor por extenso). Obs.: já incluídos todos os tributos e encargos sociais

(...) DECLARO, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, instaurado pelo Processo Administrativo n. 084/2025, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1/2010.

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA**: 60 (sessenta) dias.

**LOCAL E DATA**

Assinatura do Representante Legal da Empresa

**Carimbo da empresa**